Карта размещения рекламной конструкции №2

по адресу: Иркутская область, р. п. Чунский, ул. Мира, возле клуба «Железнодорожник»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  РАЗМЕРЫ:  - размер информационного поля: 3х6 м;  - 3-х сторонний;  - допустимая высота опорной стойки:  от 4,5 м до 6,0 м;  ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:  - бумажный постер;  - виниловое полотно.  ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  - рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. | C:\Users\e.sobennikova\Pictures\20.png  C:\Users\e.sobennikova\Pictures\20.png |