Карта размещения рекламной конструкции №20

по адресу: Иркутская область, р.п. Чунский, по ул. Изыканская, через дорогу от кафе «Оникс»

|  |  |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  РАЗМЕРЫ:  - размер информационного поля: 3х6 м;  - 2-х сторонний;  - допустимая высота опорной стойки:  от 4,5 м до 6,0 м;  ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:  - бумажный постер;  - виниловое полотно.  ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  - рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. |  |
|  | |