Схема размещения рекламной конструкции №21

по адресу: Иркутская область, р. п. Чунский, автомобильная дорога Тайшет-Чуна –Братск ул.Саянская), район производственной базы возле ж/д переезда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\пром база.emf  Примечание:  Рекламная конструкция размещается на расстоянии:  - не менее 5 м. от бордюрного камня (бровки) автомобильной дороги. | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  РАЗМЕРЫ:  - размер информационного поля: 3 х6 м;  - 2-х сторонний;  - допустимая высота опорной стойки:  от 4,5 м до 6,0 м;  ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:  - бумажный постер;  - виниловое полотно.  ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  - рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. | C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\121 км\DSC06827.JPG  C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\121 км\DSC06828.JPG |