Карта размещения рекламной конструкции №4

по адресу: Иркутская область, р.п. Чунский, на повороте улиц Комарова и 40 лет Победы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\5\40 лет 1.emf | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:РАЗМЕРЫ:- размер информационного поля: 3х6 м;- 3-х сторонний;- допустимая высота опорной стойки:от 4,5 м до 6,0 м;ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:- бумажный постер;- виниловое полотно.ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. | C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\40 угловой\SAM_1267.JPG |