Карта размещения рекламной конструкции №6

по адресу: Иркутская область, р. п. Чунский, ул. Ленина, напротив рынка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Примечание:  Рекламная конструкция размещается на расстоянии:  - не менее 5 м. от бордюрного камня (бровки) автомобильной дороги. | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  РАЗМЕРЫ:  - размер информационного поля: 3х6 м;  - 3-х сторонний;  - допустимая высота опорной стойки:  от 4,5 м до 6,0 м;  ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:  - бумажный постер;  - виниловое полотно.  ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  - рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. | C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Новая папка\SAM_1278.JPG |