Карта размещения рекламной конструкции №8

по адресу: Иркутская область, р.п. Чунский, ул. 40 лет Победы, между домами № 5 и № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\5\40 лет 3.emf | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  РАЗМЕРЫ:  - размер информационного поля: 3х6 м;  - 2-х сторонний;  - допустимая высота опорной стойки:  от 4,5 м до 6,0 м;  ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:  - бумажный постер;  - виниловое полотно.  ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  - рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. | C:\Users\e.sobennikova\Pictures\РК.png  C:\Users\e.sobennikova\Pictures\РК.pngC:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\40 лет между домами\SAM_1269.JPG |