Карта размещения рекламной конструкции №9

по адресу: Иркутская область, р.п. Лесогорск, ул. Шастина, (в районе АЗС Терминал)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10м10м | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:РАЗМЕРЫ:- размер информационного поля: 3х6 м;- 2-х сторонний;- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:- бумажный постер;- виниловое полотно.ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. |  |