Карта размещения рекламной конструкции №4

по адресу: Иркутская область, Чунский район,р.п.Лесогорск, ул. Ленина,2Б, производственная база

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  РАЗМЕРЫ:  - размер информационного поля: 3х6 м;  - 2-х сторонний;  - допустимая высота опорной стойки:  от 4,5 м до 6,0 м.  ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:  - бумажный постер;  - виниловое полотно.  ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  - рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. | C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\SAM_1553.JPG |