Карта размещения рекламной конструкции №2

по адресу: Иркутская область, р. п. Октябрьский, на пересечении улиц 1-я Алтайская и Трактовая

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\окт.2.emf | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:РАЗМЕРЫ:- размер информационного поля: 3х6 м;- 3-х сторонний;- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:- бумажный постер;- виниловое полотно.ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:- рекламная конструкция предполагает |  |