Карта размещения рекламной конструкции №2

по адресу: Иркутская область, р. п. Октябрьский, на пересечении улиц 1-я Алтайская и Трактовая

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\окт.2.emf | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  РАЗМЕРЫ:  - размер информационного поля: 3х6 м;  - 3-х сторонний;  - допустимая высота опорной стойки:  от 4,5 м до 6,0 м;  ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:  - бумажный постер;  - виниловое полотно.  ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  - рекламная конструкция предполагает |  |